КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ПРИКАЗ

от 29.12.2017                                                                                                                          №291-п

О внесении изменений в приказ от 26.10.2017 №245-п «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами государственной жилищной инспекцией Калужской области при проведении плановых выездных проверок»

В соответствии с пунктом 11.3 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», постановлением Правительства Калужской области от 12 апреля 2016 года № 231 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Калужской области», руководствуясь  постановлением Правительства Калужской области от 12 апреля 2004 года № 104 «О государственной жилищной инспекции Калужской области», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.	Внести в приказ государственной жилищной инспекции Калужской области от 26.10.2017 № 245-п «Об утверждении  форм проверочных листов (список контрольных вопросов), используемых должностными лицами государственной жилищной инспекции Калужской области при проведении плановых выездных проверок» (далее – Приказ) следующие изменения:
1.1.	изложив приложение № 2 «По осуществлению лицензионного контроля в части соблюдения обязательных требований по содержанию общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов)» в новой редакции (Прилагается).
2.	Отделу организационно – аналитической работы и контроля за обращениями граждан обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте государственной жилищной инспекции Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.	Главному специалисту отдела лицензирования Глазуновой Н.И. ознакомить заинтересованных лиц с настоящим приказом.
4.	Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
5.	Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

И.о. начальника инспекции						О.В. Малашин

Приложение к приказу от 29.12.2017 № 291-п 
«Приложение № 2 
к приказу №245-п от 26 октября 2017

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71а, тел/факс  50-06-96/50-06-34

УТВЕРЖДАЮ
/
(подпись с расшифровкой)
			
(подпись)		(расшифровка подписи)	

“		”		20		г.	

	“		”		20		г.	
(место проведения плановой проверки)		(дата заполнения листа)	
«    » час. «    » мин.
(время заполнения листа)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
органа государственного надзора юридического лица / индивидуального предпринимателя 
№ _________________
На основании приказа государственной жилищной инспекции Калужской области (далее – Инспекция) от ___________ № __________ (№ в ЕРП ___________________________) в рамках осуществления лицензионного контроля проводится плановая проверка в отношении: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указывается, наименование, ИНН, место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя), категория риска __________, класс опасности ___________ на предмет соблюдения лицензионных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации; Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;  Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290; Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410; Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержден Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 в части: соблюдения лицензионных требований по содержанию общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) __________________ .

№ п/п	Вопрос, отражающий содержание лицензионных требований *	Вывод о выполнении установленных требований	Часть, пункт, статья нарушенного нормативного правового акта	
		да	нет		
1	Соблюдение обязательных требований по содержанию газового оборудования				
1

	Заключен ли договор со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ); пп  «з» п. 11  Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,  утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила №491); п. 21 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв.  Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 (далее – Перечень №290); пп «д» п. 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (далее – Правила №416); пп. «а» п. 4; п. 6; 7 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (далее – Правила №410); п. 5.5.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв.  Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее – Постановление Госстроя РФ №170)	
2	Заключен ли договор с лицензированной организацией на проверку, а также при необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп  «з» п. 11  Правил № 491; п. 21 Перечня № 290; пп «д» п. 4 Правил № 416; п. 5; 14 Правил № 410; п. 5.5.6. Постановления Госстроя РФ № 170	
3	Обеспечена ли требуемая  периодичность проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования:
-  техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования: обход трасс надземных и (или) подземных газопроводов - не реже 1 раза в год;
приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3 года;
-  техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 года;
- техническое обслуживание  групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 месяца?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп  «з» п. 11 Правил № 491; п. 21 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; пп. «а»; «б»; «е» п. 43; п. 46  Правил №410; п. 5.5.1 Постановления Госстроя РФ № 170)	
4	Исправно ли состояние вентканалов и дымоходов, оголовков дымовых и вентиляционных каналов, иных элементов системы вентиляции (боровов, шиберов, дефлекторов, дроссель-клапанов, вытяжных решеток и их креплений)?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; п. 15; 21 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 5 Правил №410; п. 5.5.6. Постановления Госстроя РФ №170)	
5	Обеспечены ли периодические проверки вентиляционных каналов?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; п. 21 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 5; пп. «в» п. 12 Правил №410; п. 5.5.12. Постановления Госстроя РФ №170	
6	Имеются акты проверки и, при необходимости, прочистки дымоходов и вентиляционных каналов  всех помещений, в которых установлены газовые приборы?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил №491; п. 21 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 5; пп. «в», «г» п. 12; 77; 80  Правил №410; п. 5.5.1.; 5.5.12 Постановления Госстроя РФ № 170	
7	Предпринимаются ли меры по приостановлению подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил №491; п. 21 Перечень №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 77; 78; 80 Правил №410; п. 5.5.1; 5.5.5. Постановления Госстроя РФ № 170	
2	Соблюдение обязательных требований по содержанию придомовой территории в теплый период года**				
1	Организовано ли выполнение работ (оказания услуг) по обеспечению сохранности зеленых насаждений?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «ж» п. 11 Правил №491; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.5.9.; 3.8.3; 3.9.1 Постановления Госстроя РФ № 170	
2	Организовано ли оказание услуг по уборке газонов в теплый период года?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г»; «ж» п. 11 Правил №491; п. 25 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п.3.6.9.; 3.7.1.; 3.8.3; 3.9.1 Постановления Госстроя РФ № 170	
3	Организовано ли оказание услуг по выкашиванию газонов в теплый период года?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, пп. «ж» п. 11 Правил №491; п. 25 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416	
4	Организовано ли оказание услуг по подметанию и уборке придомовой территории в теплый период года?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 11 Правил №491; п. 25 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п.3.5.8.; 3.6.9.; 3.6.10; 3.6.13.; 3.7.1.; 3.7.15. Постановления Госстроя РФ № 170) 	
5	Организовано ли оказание услуг по очистке от мусора урн и их промывке  в теплый период года	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 11 Правил № 491; п. 25 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416;  п. 3.7.17.; 3.7.18.  Постановления Госстроя РФ № 170	
6	Организовано ли оказание услуг по уборке крылец и площадок перед входом в подъезды в теплый период года	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 11 Правил № 491; п. 25 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 3.5.8.; 3.6.10; 3.6.13.; 3.7.1.; 3.7.15. Постановлением Госстроя РФ № 170	
7	Организовано ли оказание услуг по прочистке ливневой канализации в теплый период года?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 11 Правил № 491; п. 25 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 6.2.7. Постановления Госстроя РФ № 170	
3	Соблюдение обязательных требований по содержанию придомовой территории в холодный период года**				
1	Организовано ли оказание услуг по очистке крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см  в  холодный период года?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 11 Правил № 491; п. 24 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 3.6.4.; 3.6.21. Постановления Госстроя РФ № 170 	
2	Организовано ли оказание услуг по сдвиганию свежевыпавшего снега и очистке придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см в холодный период года?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 11 Правил №491; п. 24 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.6.8.; 3.6.9.; 3.6.15.-3.6.21.; 3.7.1.; 3.8.10. Постановления Госстроя РФ № 170; 	
3	Организовано ли оказание услуг по очистке придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметанию такой территории, свободной от снежного покрова), уборке крылец и площадок перед входами в подъезды в холодный период года?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 11 Правил №491; п. 24 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 3.2.13.; 3.6.8.; 3.6.9.; 3.6.15.-3.6.21.; 3.7.1.; 3.8.10.  Постановления Госстроя РФ №170 	
4	Организовано ли оказание услуг по очистке придомовой территории от наледи в холодный период года?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 11 Правил № 491; п. 24 Перечня № 290; п. 3.6.8.; 3.6.9.; 3.6.21.; 3.6.23; 3.6.24; 3.6.26. Постановления Госстроя РФ № 170	
5	Организовано ли оказание услуг по очистке от мусора урн   в холодный период года?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 11 Правил №491; п. 24 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 3.7.17.; 3.7.18. Постановлением Госстроя РФ №170	
4	Соблюдение обязательных требований в области обращения с твердыми коммунальными отходами 				
1	Организованы ли места накопления твердых коммунальных отходов?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «д(2)» п. 11 Правил № 491; п. 26 (1) Перечня 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; пп. «а»; «в» п. 148 (22) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила №354); п. 3.7.1.-3.7.8.; 3.7.15. Постановления Госстроя РФ  № 170	
2	Организовано ли выполнение работ (оказания услуг) по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «д(2)» п. 11 Правил №491; п. 24; 25; 26(1) Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; пп. «а»; «в» п. 148 (22) Правил №354; п. 3.7.1.-3.7.8.  Постановления Госстроя РФ № 170	
3	Организован ли сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «д(1)» п. 11 Правил № 491; п. 26(1) Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416	
5	Соблюдение обязательных требований в области обращения с жидкими бытовыми отходами				
1	Организовано ли выполнение работ (оказания услуг) по содержанию сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «д»; «з» п. 11 Правил № 491 ; п. 26 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 3.7.1.; 3.7.8.-3.7.13. Постановления Госстроя РФ № 170	
2	Организовано ли выполнение работ (оказания услуг) по вывозу жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории, вывозу бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «д» п. 11 Правил №491; п. 26 Перечня №290; пп. д п. 4 Правил № 416	
3	Организовано ли оказание услуг по дезинфекции септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил №491; п. 23 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.7.20 Постановления Госстроя РФ № 170	
6	Соблюдение обязательных требований по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
1	Организовано ли оказание услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых  холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов)?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил №491; п. 23 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.2.2; 3.2.7; 4.8.14 Постановления Госстроя РФ №170 	
2	Организовано ли оказание услуг по влажной протирке подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; п. 23 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 3.2.2; 3.2.7; 4.8.14 Постановления Госстроя РФ № 170 	
3	Организовано ли оказание по мытью окон в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил  №491; п. 23 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.7.1; 4.7.4  Постановления Госстроя РФ  № 170 	
4	Организовано ли оказание услуг по очистке систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп.  «з» п. 11 Правил №491; п. 23 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 3.2.12. Постановлением Госстроя РФ № 170 	
5	Организовано ли оказание услуг по проведению дератизации   помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «г» п. 11 Правил № 491; п. 23 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.4.8 Постановления Госстроя РФ № 170 	
6	Организовано ли оказание услуг по проведению дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп.  «г» п. 11 Правил №491; п. 23 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 3.4.8 Постановления Госстроя РФ № 170 	
7	Соблюдение обязательных требований по содержанию всех видов фундаментов
Проводится ли проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
- поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами?
При выявлении нарушений организуется ли выполнение работ (оказанию услуг) по разработке контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальному обследованию и составлению плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 1 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.1.1.; 4.1.3.  Постановлением Госстроя РФ №170 	
8	Соблюдение обязательных требований по содержанию подвальных помещений				
1	Проводится ли проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 2 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.4.1; 4.1.1; 4.1.3.- 4.1.5.; 4.1.10; 4.1.15. Постановления Госстроя РФ № 170
	
2	Принимаются ли меры, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил  №491; п. 2 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил  №416; п. 3.4.1; 4.1.1; 4.1.3., 4.1.5.; 4.1.10; 4.1.15. Постановлением Госстроя РФ № 170	
3	Принимаются ли меры, исключающие захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 2 Перечня №; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.4.1; 3.4.6.; 4.1.3., 4.1.5.; 4.1.10; 4.1.15. Постановления Госстроя РФ № 170	
4	Принимаются ли меры, исключающие разрушение стенок приямков?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 2 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.1.5  Постановлением Госстроя РФ №170	
5	Принимаются ли меры, обеспечивающие вентиляцию помещений подвалов?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 2 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 3.4.1-3.4.4.; 4.1.1; 4.1.3.; 4.1.4.; 4.1.10; 4.1.15. Постановлением Госстроя РФ №170	
6	Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, организация выполнения работ по устранению выявленных неисправностей осуществляется?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 2 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.4.5.; 4.1.14 Постановлением Госстроя РФ № 170	
7	Организуется ли выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность освещения подвального помещении? 	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп.  «а», «б», «з», «л»  п. 11 Правил № 491; п. 20 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.1.3 Постановления Госстроя РФ  №170)	
9	Соблюдение обязательных требований по содержанию стен, фасадов многоквартирных домов.
				
1	Выявлены ли повреждения в кладке, наличие и характер трещин, выветривание, отклонение от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней? 
В случае выявления повреждений и нарушений – составлен ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 3 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.2.1.1.; 4.2.1.3.; 4.2.1.14.; 4.2.1.17. Постановления Госстроя РФ № 170	
2	Выявлены в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличие в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен?
В случае выявления повреждений и нарушений – составлен ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11  Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.2.2.1.-4.2.2.4. Постановлением Госстроя РФ № 170 	
3	Выявлены ли нарушения отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами?
 В случае выявления повреждений и нарушений -  разработан план восстановительных работ (при необходимости), организации проведения восстановительных работ?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.2.3.1.- 4.2.3.15. Постановлением Госстроя РФ № 170 	
4	Выявлены ли нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков?
 В случае выявления повреждений и нарушений – организовано ли проведение восстановительных работ?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №  491; п. 7; 9 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.2.1.11.; 4.2.3.1.; 4.2.3.16; 4.6.1.26; 4.6.4.1-4.6.4.3; 4.10.2.1 Постановления Госстроя РФ №170	
5	Осуществляется ли контроль состояния и работоспособности информационных знаков (с указанием наименования улицы и номера дома, номеров подъездов и расположенных в них квартир, расположения пожарных гидрантов)?
 В случае выявления повреждений и нарушений – организовано ли проведение восстановительных работ?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил №491; п. 9 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.5.1.; 3.5.2.; 3.5.5.; 3.5.6 Постановления Госстроя РФ № 170	
6	Размещены доски объявлений  в подъездах МКД или в пределах земельного участка, на котором расположен МКД с информацией, предусмотренной Правилами предоставления коммунальных услуг?	 	 	ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «д» п. 4 Правил № 416; пп. «п» п. 31; пп. «к» п. 148 (22) Правил № 354	
7	Осуществляется контроль состояния и организация  восстановления или замены отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил  №491; п. 9 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.2.4.2; 4.2.4.3.; 4.8.10. Постановлением Госстроя РФ № 170 	
8	Организовано ли выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность наружного освещения? 	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «б», «з», «л»  п. 11  Правил №491; п. 20 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 5.6.2; п. 5.6.6 Правил № 170	
9	Осуществляется контроль состояния и организация работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил  № 491; п. 9 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 3.2.11; 4.8.12 Постановления Госстроя РФ №170 	
10	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию перекрытий многоквартирных домов?
				
1	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий).
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп.  «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 4 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.3.1.-4.3.7. Постановлением Госстроя РФ №170	
2	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 4 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.3.1.-4.3.3.  Постановлением Госстроя РФ № 170	
3	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 4 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.3.1.-4.3.3.  Постановлением Госстроя РФ №170	
4	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 4 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.3.1.-4.3.3. Постановления Госстроя РФ №170 	
5	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 4 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.3.1.-4.3.3. Постановления Госстроя РФ №170 	
11	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию колонн, столбов многоквартирных домов?
				
1	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил  № 491; п. 5 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил  №416	
2	Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 5 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416	
3	Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 5 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416	
4	Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491 ; п. 5 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416
	
5	Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 5 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416	
12	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию 
балок (ригелей) многоквартирных домов?
				
1	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей).
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил  №491; п. 6 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 	
2	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 6 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416 	
3	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 6 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 	
4	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 6 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 	
13	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию кровли многоквартирных домов?
				
1	Проверка кровли на отсутствие протечек.
При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил  № 491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.6.1.1; 4.10.2.1  Постановлением Госстроя РФ №170	
2	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши.
При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.6.1.1.-4.6.1.4. Постановлением Госстроя РФ №170 	
3	Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок.
При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7; 9 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.6.1.26;  4.6.2.4.; 4.6.4.1-4.6.4.4 Постановления Госстроя РФ № 170	
4	Выявление деформации и повреждений слуховых окон.
При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.6.1.1.; 4.6.1.13; 4.6.1.25. Постановления Госстроя РФ №170	
5	Выявление деформации и повреждений выходов на крыши.
При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ.	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п.3.3.3.; 3.3.5.; 4.6.1.1.; 4.6.2.3. Постановления Госстроя РФ № 170	
6	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
В остальных случаях - организация проведения работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.6.1.18; 4.6.1.23 Постановления Госстроя РФ № 170	
7	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи
При выявлении нарушений - организация проведения  работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 7 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.6.1.23; 4.6.4.6; 4.6.4.7 Постановлением Госстроя РФ № 170 	
8	Выявление пробоин, трещин и смещения отдельных элементов, недостаточного напуска друг на друга и ослабления крепления элементов кровель к обрешетке  шиферной кровли.
При выявлении нарушений - организация проведения  работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.6.1.1; 4.6.1.2  Постановлением Госстроя РФ № 170	
9	Выявление коррозии, свищей, ослабления гребней и фальцев, пробоин, разрушения окрасочного или защитного слоя металлических кровель
При выявлении нарушений - организация проведения  работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.6.1.2; 4.6.3.5 Постановлением Госстроя РФ № 170	
10	Выявление негерметичного примыкания покрытия кровли к вертикальным конструкциям кровли (вентиляционные шахты, канализационные стояки, слуховые окна)
При выявлении нарушений - организация проведения  работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.6.1.13 Постановления Госстроя РФ № 170	
11	Выявление отслоений от основания, разрывов и пробоин, местных просадок, расслоения в швах и между полотнищами, вздутий, растрескивания покровного и защитного слоев мягкой кровли
При выявлении нарушений - организация проведения  работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.6.1.2.; 4.6.3.3; 4.6.3.4. Постановлением Госстроя РФ № 170	
12	Выявление неисправности  элементов железобетонных кровель
При выявлении нарушений - организация проведения  работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.6.1.1.; 4.6.1.2.; 4.6.1.4. Постановления Госстроя РФ № 170	
13	Ограничение доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на  кровлю
При выявлении нарушений - организация проведения  работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а»; «б» п. 10 Правил №491; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.3.5; 4.6.1.22; 4.6.3.1; 4.6.3.2; 4.8.14  Постановлением Госстроя РФ № 170	
14	Выявление разрушения оголовков вентиляционных шахт и засоров вентиляционных каналов на кровле
При выявлении нарушений - организация проведения  работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; п. 15 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.6.2.3; 5.7.2 Постановлением Госстроя РФ №170) 	
15	Выявление отсутствия или деформации зонтов над оголовками вентиляционных шахт
При выявлении нарушений - организация проведения  работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; п. 15 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 5.7.2; 5.7.9.  Постановлением Госстроя РФ № 170 	
14	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию лестниц многоквартирного дама?				
1	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 8 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 3.2.2; 4.8.1;  4.8.3.; 4.8.4; 4.8.7; 4.8.13 Постановления Госстроя РФ № 170	
2	Проверка состояния ограждений лестниц, в т.ч. поручней на ограждениях.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 8 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п.  4.8.1.; 4.8.6.; 4.8.7.  Постановлением Госстроя РФ № 170	
3	Выявление наличия выбоин и сколов в ступенях
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 8 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.8.1.; 4.8.4.  Постановления Госстроя РФ №170	
4	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 8 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.8.1.; 4.8.4.   Постановления Госстроя РФ № 170	
5	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 8 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.8.1.; п. 4.8.3.   Постановлением Госстроя РФ №170	
6	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам.	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 8 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.8.2.  Постановления Госстроя РФ №170	
7	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 8 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.8.1.; 4.10.3.; 4.10.3.3. Постановления Госстроя РФ № 170	
15	Соблюдаются ли лицензионные требования по проведению проверок состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устраняются ли выявленные нарушения?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 11 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.2.2. Постановления Госстроя РФ № 170	
16	Соблюдаются ли лицензионные требования к содержанию полов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома?
Проверка состояния основания и поверхностного слоя полов.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491; п. 12 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4.- 4.4.6; 4.4.8..; 4.4.12; 4.4.16. Постановления Госстроя РФ № 170	
17	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию окон и дверей:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ?	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з»; «и» п. 11 Правил № 491; п. 13 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 3.2.3.; 4.7.1.-4.7.3.; 4.7.7.; 4.8.14 Постановления Госстроя РФ № 170	
18	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию систем отопления многоквартирного дома?				
1	постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования;	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 5.1.1; 5.2.1., 5.2.17. Постановления Госстроя РФ №170	
2	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 5.2.1; 5.2.17-5.2.22 Постановлением Госстроя РФ № 170	
3	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 5.2.24 Постановления Госстроя РФ № 170	
4	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 5.2.1; 5.2.17-5.2.22 Постановления Госстроя РФ №170	
5	Восстановление теплоизоляции трубопроводов системы отопления	 	 	ч. 1; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з», «и» п. 11 Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.6.1.1; 4.6.1.25; 4.6.3.1 Постановления Госстроя РФ № 170; ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	
6	Заполнение системы центрального отопления теплоносителем в межотопительный период	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; «а», «в», «з», «и» п. 11 Правил № 491; п. 19 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 5.2.10.  Постановления Госстроя РФ № 170 	
19	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию систем горячего водоснабжения многоквартирного дома?				
1	постоянный контроль параметров  воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил №491; п. 17, 18 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 5.1.1- 5.1.3., 5.3.6. Постановления Госстроя РФ № 170	
2	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня  №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416);  п. 5.1.1- 5.1.3., 5.3.2.; 5.3.6. Постановления Госстроя РФ № 170	
3	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования,  водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416;  п. 5.1.1- 5.1.3., 5.3.2.; 5.3.6. Постановления Госстроя РФ №170	
4	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416;  п. 5.1.1- 5.1.3., 5.3.2.; 5.3.6. Постановления Госстроя РФ № 170	
5	проверка работоспособности и обслуживание устройств водоподготовки для системы горячего водоснабжения. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 17 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 5.3.15 Постановлением Госстроя РФ № 170	
6	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 № 416; п. 5.3.4 Постановления Госстроя РФ № 170	
20	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию систем холодного водоснабжения многоквартирного дома?				
1	постоянный контроль параметров  воды (давления,  расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 "Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416	
2	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416;  п. 5.8.3. Постановления Госстроя РФ № 170	
3	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования,  водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416;  п. 5.8.3. Постановления Госстроя РФ №170	
4	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416;  п. 4.10.1.4.;  5.8.3.; 5.8.6. Постановления Госстроя РФ №170	
5	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416	
6	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.)	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з»; «и» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416); 	
22	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию систем водоотведения многоквартирного дома?				
1	проверка исправности, работоспособности, техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п.  5.8.1.-5.8.4. Постановления Госстроя РФ № 170	
2	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п.  5.8.1.-5.8.4.  Постановления Госстроя РФ №170	
3	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; п. 18 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.6.1.1; 4.6.1.27; 4.6.2.4., 4.6.3.1.; 4.10.1.4.; 5.8.1.-5.8.4. Постановления Госстроя РФ № 170	
23	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию систем электроснабжения многоквартирного дома?				
1	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; п. 20 Перечня  № 290	
2	обеспечение закрытия шкафов с электрощитками, электромонтажными нишами	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; п. 20 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.2.18; 5.6.10.  Постановления Госстроя РФ № 170 	
24	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию систем вентиляции многоквартирного дома?				
1	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 15 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 5.7.2., 5.7.3, 5.7.9. Постановлением Госстроя РФ №170	
2	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 15 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416 	
3	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 15 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 5.7.4. Постановления Госстроя РФ №170	
4	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 15 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 5.7.2., 5.7.3, 5.7.9. Постановлением Госстроя РФ № 170	
25	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию автоматизированных систем противопожарной, противодымной защит многоквартирного дома?				
1	техническое обслуживание оборудования систем дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з», «е» п. 11 Правил № 491; п. 15 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.2.1.;  5.6.2. Постановления Госстроя РФ № 170	
2	контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з», «е» п. 11  Правил № 491; п. 15 № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.2.1.;  5.6.2. Постановления Госстроя РФ № 170	
3	техническое обслуживание и ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода,  наладка электрооборудования	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з», «е» п. 11  Правил № 491; п. 20  Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.2.1.; 5.6.2. Постановления Госстроя РФ №170	
4	осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з», «е» п. 11  Правил № 491; п. 27 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 3.2.1.; 2.6.5.-2.6.7.; 5.6.2. Постановления Госстроя РФ №170	
26	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию лифтового оборудования многоквартирного дома?				
1	организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; п. 22 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 2.7.5.; 5.10.2 Постановлением Госстроя РФ №170 	
2	обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11  Правил № 491; п. 22 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п.5.10.1..; 5.10.2 Постановления Госстроя РФ № 170 	
3	обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; п. 22 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п.5.10.1..; 5.10.2 Постановления Госстроя РФ № 170 	
4	обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а»,  «з» п. 11 Правил № 491; п. 22 Перечня № 290); пп. «д» п. 4 Правил № 416; п.5.10.1..; 5.10.2 Постановления Госстроя РФ №170 	
27	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию мусоропроводов многоквартирного дома?				
1	проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода.
При выявлении засоров - незамедлительное их устранение;
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; 14, 26(1) Перечня №; пп. «д» п. 4 Правил № 416; пп. «в» п. 148 (22) Правил №354; п. 5.9.10.; 5.9.16.; 5.9.17.; 5.9.19.; 5.9.20. Постановления Госстроя РФ № 170 	
2	чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491; 14, 26(1) Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; пп. «в» п. 148 (22) Правил №354; п. 5.9.10.; 5.9.16.; 5.9.17.; 5.9.19.; 5.9.20. Постановления Госстроя РФ № 170 	
3	Обслуживание и очистка мусороприемных камер	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11 Правил № 491); п. 14, 26(1) Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; пп. «в» п. 148 (22) Правил № 354; п. 5.9.10.; 5.9.16-5.9.19  Постановления Госстроя РФ № 170)	
28	Соблюдаются ли лицензионные требования по содержанию печей многоквартирного дома?				
1	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил №491
п. 16 Перечня № 290; пп. «д п. 4 Правил № 416; п. 4.9.1.6. Постановления Госстроя РФ № 170	
2	очистка от сажи дымоходов и труб печей;	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «з» п. 11  Правил №491; п. 16 Перечня № 290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 4.9.1.6. Постановления Госстроя РФ № 170	
3	устранение завалов в дымовых каналах	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491; п. 16 Перечня №290; пп. «д» п. 4 Правил №416; п. 5.4.15, 5.5.6., 4.9.1.3.  Постановлением Госстроя РФ № 170	
29	Соблюдаются ли лицензионные требования по организации аварийно-диспетчерской службы?				
1	Организация круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания	 	 	ч. 1-1.2. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а» п. 6 Перечня № 290; п. 9; 12 Правил №416; п. 2.2.3; 2.7.1; 2.7.3 Постановлением Госстроя РФ № 170 	
2	Ведение журнала учета заявок, поступающих в аварийно-диспетчерскую службу	 	 	ч. 1-1.2. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. «а» п. 6 Правил №290; п. 17 Правил № 416; п. 104 Правил №354; п. 2.2.5; 2.7.3; 2.7.5 Постановления Госстроя РФ № 170	
30	Соблюдаются ли лицензионные требования по подготовке жилого фонда к сезонной эксплуатации?				
1	Наличие паспорта готовности многоквартирного  дома к эксплуатации в осенне-зимний период	 	 	ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп.  «з» п. 11 Правил №491; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 2.6.10.  Постановления Госстроя РФ №170 	

Примечание: **Применяется на территориях, где сформирован и поставлен на кадастровый земельный участок под многоквартирным домом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

*Количество вопросов, отражающих содержание лицензионных требований, исследуемых при проведении плановой проверки, определяются исходя из конструктивных особенностей дома.

Примечание. За нарушение указанных лицензионных требований установлены следующие меры ответственности: 
Привлечение к административной ответственности в соответствии со следующими нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
ч. 2 ст. 14.1.3. Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 
Должность           _________________________________                                              /Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
“______”	____________________	20____г. _________________________________
										(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)
“______”	____________________	20____г. _________________________________
										(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
“______”	____________________	20____г. _________________________________
										(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
___________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)
“______”	____________________	20____г. _________________________________
										(подпись)